홈페이지 오타 및 어색한 부분 수정

∴보유기술

‣특허

-EBR공법

※ELACSTIC ⟶ ELASTIC

━공법의 내용

※안전진단을 통해~안전성에 문제가 발생 ⟶ 안전성에 문제가 발생하여

※~가장효과적으로 교량 하부에 설치 기존교량의 ⟶ 교량 하부에 설치하여 기존 교량의 내하력

━공법의 구성

※1.부위별 안전성을 여부를 판단한다 ⟶ 부위별 안전성의 여부를 판단한다.

-NEP공법

※[특허 제 0462311 호] ⟶ [특허 제 0462312 호]

━공법의 내용

※기존 외부강연선~V-LINE 공법으로 양분 P.C BEAM보강하고 있으나 ⟶ V-LINE 공법으로 양분하여 PSC BEAM을 보강하고 있으나

※~보강강선 정착의 어려움 및 보강효과 감소 보강후 문제점 발생 새로운 R.N.P 공법 개발 보강효과 극대화를 위해 개발하게 됨. ⟶ 보강강선 정착의 어려움 및 보강효과의 감소 등 보강후 문제점이 발생하여 새로운 R.N.P 공법을 개발하여 보강효과의 극대화를 위해 개발하게 됨.

━공법의 구성

※4) strand 인장량 계산 및 인장각도 산정 ⟶ strand 인장량 계산

-NJU공법

※NNEW JACK UP ⟶ NEW JACK UP

※[특허 제 0477387 호] ⟶ [특허 제 0327585 호]

━공법의 내용

※교량을 인상~이용하여 인상하는 방법과특수 ⟶ 인상하는 방법과 특수

※~상부구조물을 안전하고(safety) 차량을 통과시켜 ⟶ 상부구조물을 안전(safety)하게 하고 차량을 통과시켜

※~교량을 인상 을 통해 ⟶ 교량의 인상을 통해

━공법의 구성

※1) 통수단면 확보가능 LIFT ? UP ⟶ 통수단면 확보가능 한 LIFT UP 필요높이 산출

━공법의 효과

※특수 JACK을 이용~ 안전하게 교량을 Lift ? Up ⟶ 교량을 Lift Up

‣실용신안

-교각내진보강

━공법의 효과

※지진발생시~ 보강시 강판보강보강 보다 ⟶ 보강시 강판보강 보다