홈페이지 오타 및 어색한 부분 수정

∴기술현황

-특허기술보유현황

방음벽 및 이의 시공방법 제0634348호

음의 물리적 성질을 이용하여 방음판 전면에 돌출되는 돌출 흡음판을 부착하여 전면에서 일어나는 음의 감쇄 효과를 극대화 시키는 공법

∴회사연역

2006년 10월 9일  특허 제0634348호 방음벽 및 이의 시공방법

∴보유기술

‣특허

-EBR공법

━공법의 내용

※~교량 하부에 설치하여 기존 교량의 내하력 내하력 ⟶ 교량 하부에 설치하여 기존 교량의 내하력

-NJU공법

※[특허 제 0477387 호] ⟶ [특허 제 0327585 호]

-사면보강공법

━공법의 내용 및 순서

⟶ 토목공사의 대형화 및 집중호우 발생시 사면파괴 및 붕괴위험이 있고, 사면붕괴시 원상태로 복구가 불가능 하다. 대량토사 절취 및 용지매입 복구시 고가의 공사비가 발생하고, 파괴 및 불안정한 사면 발생시 적절한 보강공법이 부족하나, 강재봉을 이용하여 저렴한 비용으로 사면녹화를 보강할 수 있는 공법이다.

‣신기술

-345호

━공법의 내용

⟶ Coruseal은 산화알루미늄, 이소시안네이트 및 폴리우레탄을 복합화 시킨 도료로써, 도장하면 산화알루미늄 분말이 건조중 도막표면에 부상하여 층상(層狀)으로 배열하여 수증기와 기타 기체, 액체의 투과를 방지하여 피착물을 보호하는 층을 형성하기 때문에 내습성, 내구성, 내후성, 내충격성 내약품성이 뛰어나며, 도장면은 빛을 반사하여 피착물의 온도상승을 방지하여 콘크리트의 수축, 팽창을 감소 시키며 수지의 염화를 방지하여 내구성을 유지시키는 공법

━공법의 구성

가. 산화알루미늄의 특징

“첫째” 내충격성~

“둘째” 물에 녹지 않고~

“셋째” 녹는점이~

나. hare creack 을 방지 할 수 있다.

다. 기후변화에 따른 구조체가 수축/팽창시 구조체와 일체감 ⤶

라. 부착성이 탁월함

━공법의 효과

1)중성화 - 중성화에 의한 콘크리트의 열화 및 철근의 부식을 방지

2)화학약품에 의한 열화방지 - 콘크리트로의 침투를 차단하는 능력이 우수하다.

3)동결융해에 의한 염화방지 - 콘크리트의 동결융해에 대한 내구성을 향상시키는데 탁월

4)염해방지 - 해풍에 의한 염화물과 제설용 염화칼슘등을 차단시킨다.

5)콘크리트 구조물의 내구성 증진 - 콘크리트 열화 외적인 요인을 완벽히 차단하여 구조물의 수명을 연장시킬수 있다.

-330호

━공법의 내용

화학적 침식을 유발하는 세균발생 억제형 항균성 재질을 사용하여 항균성 기능과, 알카리 환경 부여(RH 프라임) 화학적 부식 부위에 대한 방식 보수 기술로서 습윤면에 방식층을 형성하고 장기 부착강도가 우수한 무기질 단면피복재사용(RH 방식피복재)하여 습윤환경에서 고품질의 방식 보수 보강공법이다. 본공법은 습윤면에서 장기 부착강도가 우수하고 화학적 부식에 대한 저항성 및 중성화 방지에 효과가 뛰어난 공법이다.